4: Befestigung des Servomotors: Reicht einklemmen? Nein! Gerade der Lenkservo ist werend der KFahrt enormen Kräften ausgesetzt. Er würde einfach herausspringen. Desshalb emphele ich den Servo zusätzlich mit Kabelbinder zu befestigen.